呼和浩特职业学院虚拟化存储升级参数和性能指标
	编号
	参数性质
	技术指标名称
	技术参数和性能指标

	4
	√
	虚拟化平台升级服务
	将原虚拟化平台从版本6.0.0（2656761）升级至6.5U2版本，对接原备份系统，解决CBT备份失败问题；

	5
	√
	虚拟化平台主机扩容服务
	支持对虚拟化平台主机扩容需求，对校方采购的服务器进行上架、分配存储资源、分配网络资源，安装虚拟化操作系统，加入虚拟化集群的服务内容；

	6
	√
	数据中心物理架构优化服务
	1、完成对数据中心现有结构梳理；制定物理架构优化方案；
2、优化服务器汇聚区域网络架构，调整交换机部署方式；
3、完成数据中心边界安全优化，调整边界设备部署方案及安全策略，满足等级保护要求；
4、迁移虚拟化管理平台管理网段至服务器虚拟化汇聚交换机上；

	7
	√
	数据中心虚拟化平台网络优化服务
	[bookmark: _GoBack]1、安装部署调试网络虚拟化软件；
2、虚拟网络与物理网络对接（虚拟Edge边界路由器与数据中心汇聚交换机三层路由对接，南北向流量对接）；
3、将原有的虚拟机从原有分布式交换机上迁移至网络虚拟化分布式路由器上；
4、为每个虚拟机部署虚拟防火墙模块，调整安全策略；

	8
	√
	安全优化服务
	对安全设备策略进行优化，结合网络虚拟化上的分布式防火墙形成立体化防护；

	9
	√
	数据中心运维服务
	1、对数据中心区域的设备进行定期巡检，形成巡检报告，巡检时间为每周≥1次；
2、满足网络中心日常调试需求，提供现场支持服务（具体内容和用户核定）
3、提供对网络虚拟化软件使用的技术培训。
4、重大时间节点提供现场支持服务；

	10
	√
	VX2400备份设备存储扩容
	支持企业级SAS硬盘、SATA硬盘、SSD硬盘，本次配置≥12块6TB/NLSAS/7200 rpm/256M缓存/3.5英寸；

	11
	√
	VX2400备份设备HBA卡扩容
	QLogic 双端口8Gb光纤通道HBA本次配置≥1块

	12
	√
	虚拟化服务器网卡扩容
	联想RQ940/SR860服务器双端口千兆以太网电口卡, 本次配置≥8块

	注：1.“参数性质”栏中划“0”表示此参数为一般性技术参数，划“√”表示此参数为重要技术参数；
2．重要技术参数有负偏离的，属未实质性响应；



