呼职图书馆led屏报价清单
	序号
	项目名称
	型号及规格
	工程量
	单位
	单价

（人民币/元）
	小计

（人民币/元）
	备注

	1
	P3小间距LED屏
	像素间距：3..33mm;
像素结构：SMD2121雾面黑灯
模组分辨率：96*48=4608;
模组尺寸为320（L）*160(W)*15(H)
模组重量 (kg):0.5；

屏幕尺寸：4.48m*2.4m
模组最大功耗（W）：《=30；
颜色处理深度 (Bit)   16；
水平视角（°）  140±10，
垂直视角（°）  140±10
交流输入电压（V）  AC220±10%，
交流输入频率（Hz）  50
交流输入功率最大值（W/平米） 690.3 
交流输入功率平均值（W/平米）  380
产品使用寿命（hrs）  100000
白平衡亮度：〉=600
驱动方式：恒流驱动，24扫    

灰度级别：16384   
刷新率 〉=1920
后盖封闭，防尘防潮防水滴，使用寿命增长；
内置前维护，维护时避免野蛮拆装导致二次损坏；
阻燃材料，高档阻燃材料，提升安全性能；
纯铜支架，兼具实用性和高档型，抗腐蚀，经久耐用；高平整度；
全黑灯技术，高对比度高灰度高刷新，色彩更加丰富
颜色处理位数 Mbit
模组自带掉电存储功能 可定制
视频播放能力 2K高清，4K超高清画面
寿命典型值（hrs ） 50,000H
储存温度（℃）―40 - 60，

工作温度（℃）-20 - 50
储存湿度（RH） 10%~90%无凝露工作湿度（RH）  10%~90%无凝露适用标准 CCC ,雜测试标准
	10.75 
	平方
	5,425.00
	57,613.50
	　

	2
	开关电源
	高效率、低损耗，最高效率高达91%；
无噪音、无风扇设计，提高电源可靠性；
过流保护、断路保护，输入欠压保护；
强带载，无辅助散热，持续满载工作
输入电压/输入频率180~264VAC/47~63HZ浪涌电流冷启动
	48
	块
	85.25
	4,092.00
	　

	3
	LED接收卡
	单卡带载 512×256 像素；
集成 16 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。
采用千兆网口，可以连接 PC 端。
支持接收卡预存画面设置。
支持灯板 Flash 管理。
支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。
支持 5Pin 液晶模块。
支持配置文件回读；
支持程序复制；
支持温度监控.
支持网线通讯状态检测；
支持供电电压检测；
支持绝大多数芯片高灰度高刷新；
支持逐点亮色度校正，每颗灯都有亮色度校正系数；
支持接收卡预存画面设置；
符合欧盟 RoHs 标准； 
符合欧盟 CE-EMC 标准。
	24 
	张
	255.75
	6,138.00
	　

	4
	LED主控
	支持多达5路输入接口，包括1路DVI，1路HDMI1.3，1路VGA，1路USB播放，1路CVBS，选配1路扩展子卡子卡。
支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。
安装扩展子卡后，扩展子卡的播放源模式下，支持使用鼠标进行控制。
支持输入源一键切换。
支持外置独立音频。
支持输入分辨率预设及自定义调节。
支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。
支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。
支持2个网口输出，最大带载130万像素。
支持创建6个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。
支持连接控台设备。
支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma等。
前面板直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。
安装扩展子卡后，支持无线投屏，可投放手机或Pad画面
	1 
	套
	4,340.00
	4,340.00
	　

	5
	固定结构
	1.钢结构关键连接部分采用高强镙栓结构。
2.显示屏外表面必须采用铝塑板包边装饰。
3.设计图主要参照以下国家现行规范及规程进行结构设计：
《建筑结构荷载规范》
《钢结构设计规范》
《建筑抗震设计规范》
《钢结构工程施工质量验收规范》
《建筑钢结构焊接规程》
4.建筑部分
除图中特别注明外，尺寸均以毫米为单位，标高均以m为单位。
5.结构部分；材料要求，构构件均采用Q235B钢，钢结构的钢材应符合下列规定：
  1) 钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85；
  2) 钢材应有明显的屈服台阶，切伸长率不应小于20%；
  3) 钢材应有良好的焊接性和合格的冲击韧性；
	10.75 
	台
	775.00
	8,230.50
	　

	6
	包边装饰及布线
	大屏边框拉丝不锈钢，底座及后盖铝塑单板装饰
	10.75 
	台
	930.00
	9,876.60
	　

	7
	小计
	
	
	
	
	90,290.60
	


